### Bilag 3

### Ydelser, som kan forudsættes udbudt på funktionskrav uden forudgående aftale med Bygherren

*Jf. 2.11 i aftalen skal bygherre her i bilaget ud fra nedenstående liste konkret tage stilling til, for hvilke ydelser rådgiver kan anvende funktionsudbud. Ideen er, at bygherren konkret skal begrænse eller supplere ift. nedenstående forslag til liste, og dermed aktivt tage stilling til omfanget af entreprenør- og leverandørprojektering ud fra det enkelte projekts karakteristika og forventninger til kompetencer hos rådgivere og øvrige samarbejdspartnere.*

Rådgiver kan forudsætte, at funktionsudbud kan anvendes på følgende områder uden særskilt, forudgående aftale med \_(Bygherre)\_\_\_\_:

* + Adgangskontrolanlæg, tyverisikringsanlæg
	+ Brandalarmeringsanlæg og andre aktive brandinstallationer
	+ Elevatoranlæg og andre transportanlæg
	+ Gondolsystemer
	+ Produktionskøkken
	+ Præfabrikerede køle- og frostrum
	+ Sprinkleranlæg ekskl. hovedføringsveje og sprinklerrum
	+ Systemprodukter og katalogvarer
	+ Betonelementer *(fx model 3L i Molios anvisning A113 – kræver stillingtagen)*
	+ Ventilation

Det fremgår af definitionerne i YBL 2018, at der ved ”systemleverance” forstås, at en systemleverandør projekterer, tilpasser og leverer et eller flere systemprodukter til et byggeri, eventuelt inkl. montage. Ved ”systemprodukt” forstås en teknologisk kompleks del af en bygning, udviklet som et færdigt, modulariseret og varierbart produkt eller en katalogvare.

Udbudsgrundlaget er som minimum svarende til projektforslag, jf. YBL 2018, medmindre andet aftales.